附件2
[bookmark: _GoBack]安乡县玖源有机大米示范区梅家洲片区2026年基础设施配套建设以工代赈项目水泥（混凝土用）报价单及参数清单

项目名称：安乡县玖源有机大米示范区梅家洲片区2026年基础设施配套建设以工代赈项目
采购内容：水泥混凝土路面浇筑及沟渠边坡底、桥梁等用水泥
技术参数要求：P.O 42.5普通硅酸盐水泥，符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175）标准，初凝时间≥45min、终凝时间≤10h，3天抗压强度≥17.0MPa、28天抗压强度≥42.5MPa；进场须提供出厂合格证、质量检验报告及批次检测报告，严禁使用受潮结块水泥。

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估用量
	控制单价（元）
	控制金额（元）
	备注

	
1
	
普通硅酸盐水泥
	
P.O 42.5
	
吨
	4480
	按实报价
	按实结算
	混凝土路面及砌边用水泥混凝土路面浇筑及沟渠边坡底、桥梁等用水泥


	
合计
	
	

	

	

	

	

	





报价说明：
1. 预估用量按水泥混凝土路（坡）面54000平方米、配合比测算，最终结算以实际工程计量为准。
2. 报价为一次性总价，包含材料费、税金、运输费、装卸费及全套售后服务，采购方不承担其他费用。
3. 报价单位（盖章）：__________________  
法定代表人或授权人（签字）：__________________
4. 报价日期：______年______月______日


