附件3
安乡县大鲸港镇安乡菜薹种植基地七家片区2026年基础设施配套建设以工代赈项目
混凝土砌块（路缘砌边用）报价单及参数清单

项目名称：安乡县大鲸港镇安乡菜薹种植基地七家片区2026年基础设施配套建设以工代赈项目
采购内容：产业路两侧混凝土路缘砌边用砌块
采购数量：约35046.00平方米（实际结算数量以工程计量为准）
技术参数要求：混凝土预制砌块（或现浇混凝土砌边），强度等级不低于C20，表面平整、棱角分明，几何尺寸符合设计要求，灰缝宽度控制在8—12mm，砌筑后须勾缝、养护不少于7天；进场时须提供出厂合格证及质量检测报告。
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	采购数量
	控制单价（元）
	控制金额（元）
	备注

	
1
	混凝土砌块（路缘砌边用）
	C20预制/现浇
	平方米
	35046.00
	130.00
	4555980.00
	含材料费、运输费、装卸费、税金

	合计
	
	
	
	35046.00
	
	4555980.00
	





报价说明：上表控制单价参照《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3830-2018）及常德市2025年第6期动态基价测算，供比选评审参考；报价为一次性总价，包含材料费、税金、运输费、装卸费及全套售后服务，采购方不承担其他费用。
1. 上表采购数量按投资估算表各段混凝土砌边工程量汇总测算（19536＋9000＋1955＋1955＋2300＋2300＝35046平方米），最终结算以实际工程计量为准。
2. 报价单位（盖章）：__________________  
法定代表人或授权人（签字）：__________________
3. 报价日期：______年______月______日
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