附件3
[bookmark: _GoBack]安乡县玖源有机大米示范区梅家洲片区2026年基础设施配套建设以工代赈项目黄沙（混凝土用）报价单及参数清单

项目名称：安乡县玖源有机大米示范区梅家洲片区2026年基础设施配套建设以工代赈项目
采购内容：水泥混凝土路面浇筑及沟渠边坡底、桥梁等用黄沙
采购数量：约3800立方米（实际结算数量以工程计量为准）
技术参数要求：混凝土路面浇筑强度等级不低于C25，表面平整、棱角分明，几何尺寸符合设计要求，灰缝宽度控制在8—12mm，砌筑后须勾缝、养护不少于7天；进场时须提供出厂合格证及质量检测报告。
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	采购数量
	控制单价（元）
	控制金额（元）
	备注

	
1
	黄沙（混凝土用）
	中沙
	立方米
	3800
	100
	380000
	含材料费、运输费、装卸费、税金

	合计
	
	
	
	3800
	100
	380000
	


报价说明：上表控制单价参照《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3830-2018）及常德市2025年第6期动态基价测算，供比选评审参考；报价为一次性总价，包含材料费、税金、运输费、装卸费及全套售后服务，采购方不承担其他费用。
1. 上表采购数量按投资估算表各段混凝土砌边工程量汇总测算，最终结算以实际工程计量为准。
2. 报价单位（盖章）：__________________  
法定代表人或授权人（签字）：__________________
3. 报价日期：______年______月______日



